**江苏都梁矿业集团桂五镇10个自然恢复治理报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 全费用单价 | 全费用合价 |
| 1 | 金属护栏网  （桂五镇崔安山（东西出入口处）） | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 16 |  |  |
| 2 | 单面蓝色指示牌套装（桂五镇崔安山（东西出入口处）） | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 2 |  |  |
| 3 | 桂五镇七公里废弃宕口（西北出入口） | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 15 |  |  |
| 4 | 单面蓝色指示牌套装（桂五镇七公里废弃宕口（西北出入口）） | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 1 |  |  |
| 5 | 桂五镇四公里废弃宕口（北出入口） | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 20 |  |  |
| 6 | 单面蓝色指示牌套装（桂五镇四公里废弃宕口（北出入口）） | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 1 |  |  |
| 7 | 桂五镇四公里废弃宕口（西出入口） | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 16 |  |  |
| 8 | 单面蓝色指示牌套装（桂五镇四公里废弃宕口（西出入口）） | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 1 |  |  |
| 9 | 桂五镇水库南山废弃宕口 西出入口 | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 35 |  |  |
| 10 | 桂五镇水库南山废弃宕口 西出入口 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 2 |  |  |
| 11 | 桂五镇水库南山废弃宕口 东出入口 | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 14 |  |  |
| 12 | 桂五镇水库南山废弃宕口 东出入口 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 1 |  |  |
| 13 | 桂五镇杨大山南废弃宕口 南出入口 | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 25 |  |  |
| 14 | 桂五镇杨大山南废弃宕口 南出入口 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 2 |  |  |
| 15 | 桂五镇杨大山南废弃宕口 （沿线北出入口交接处） | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 2 |  |  |
| 16 | 桂五镇田郢后山废弃宕口 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 3 |  |  |
| 17 | 桂五镇杨大山西废弃宕口 西南 | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 25 |  |  |
| 18 | 桂五镇杨大山西废弃宕口 西南 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 2 |  |  |
| 19 | 桂五镇杨大山西废弃宕口 东南 | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 7 |  |  |
| 20 | 桂五镇杨大山西废弃宕口 东岸南出 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 1 |  |  |
| 21 | 桂五镇杨大山西废弃宕口 东西出入口 | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 9 |  |  |
| 22 | 桂五镇杨大山西废弃宕口 东西出入口 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 1 |  |  |
| 23 | 桂五镇北岗废弃宕口 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 5 |  |  |
| 24 | 桂五镇方港东废弃宕口 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 3 |  |  |
| 25 | 桂五镇方港西废弃宕口 东西出入口 | 1、材料品种、规格:金属护栏网，拦网丝径：4.8mm,网孔50mm\*150mm表面做浸塑处理  2、边框及立柱型钢品种、规格:直径48mm厚度2.5mm钢圆管立柱 连接方式为焊接 表面做浸塑处理 柱高1.8m 柱间距3m  3、栏网高度：1.8m  4、包含立柱与基础的预埋、连接  5、预留3m活动门 6、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、混凝土基础，基础内钢筋等全部工序。 | 38 |  |  |
| 26 | 桂五镇方港西废弃宕口 东西出入口 | 1、内容:危险区域禁止靠近  2、规格:≥2mm厚度铝板，50\*70cm铝板反光膜，骨架采用角钢，埋深不小于0.3m  3、包含基础土方开挖回填夯实，混凝土垫层、基础，基础内钢筋，立杆、配件等成套指示牌内容 | 2 |  |  |
|  | 合价 |  |  |  |  |